CONTENIDO DEL PROYECTO AFECTADO POR EL CÓDIGO ESTRUCTURAL	ÁREA DE VISADO COADE
[bookmark: _Toc106885130]CONTENIDO DEL PROYECTO AFECTADO POR EL CÓDIGO ESTRUCTURAL.
El Código Estructural regula estructuras de hormigón, estructuras de acero y estructuras mixtas. Los proyectos deben adaptarse al Código Estructural y eliminar toda referencia a la normativa derogada (EHE, EFHE, EAE…). Con carácter general, debe revisarse:

1. Memoria:
   - Memoria Descriptiva y Constructiva.
   - Cumplimiento del Código Técnico de la Edificación, Seguridad Estructural.
   - Anejo Cálculo de Estructuras.
   - Anejo Plan de Control.
   - Anejo Instrucciones de Uso y Mantenimiento.
2. Planos:
   - Cuadro de Características de los Materiales.
3. Pliego de Condiciones.
4. Mediciones y Presupuesto.

[bookmark: _Toc106885131]cuadro tipo de características de los materiales.
Cuadro de características de los materiales para Estructuras de Hormigón Armado (control estadístico, control al 100 por 100 o control indirecto). Debe contener:
   1. Vida útil nominal del edificio[footnoteRef:1]. [1:  Código Estructural, Artículo 5.1.1, y Código Estructural, Anejo 18, Artículo 2.3.] 

   2. Nivel de control de la ejecución[footnoteRef:2]. [2:  Código Estructural, Artículos 14.3 y 22.4.] 

   3.1. Elemento estructural (Cimentación, muros, pilares, vigas, etc.).
   3.2. Clase de exposición[footnoteRef:3]. [3:  Código Estructural, Artículo 27.1, y Código Estructural, Anejo 19, Artículo 4.2.] 

   3.3.1. Tipo de Hormigón[footnoteRef:4] (Formato[footnoteRef:5]: T-R/C/TM/A). [4:  Código Estructural, Artículos 30.3, 33.4, 33.5 y 33.6.]  [5:  Tipo de Hormigón, Resistencia característica, Consistencia (salvo justificación específica, no se emplearán S-seca ni P-plástica, y en edificación será F-fluida en pilares, forjados y vigas), Tamaño Máximo del árido, Ambiente.] 

   3.3.2. Nivel de control[footnoteRef:6]. [6:  Código Estructural, Artículo 57.5.3. Estadístico (Art.57.5.4) o Indirecto (Art.57.5.6).] 

   3.4. Recubrimiento nominal[footnoteRef:7]. [7:  Código Estructural, Artículos 43.4.1 y 44.2.1, y Código Estructural, Anejo 19, Artículo 4.4.1. (En piezas hormigonadas contra el terreno, el recubrimiento mínimo será 70 mm, según Artículo 44.2.1.1).] 

   3.5.1. Tipo de Acero para armar[footnoteRef:8]. [8:  Código Estructural, Artículos 34.1, 34.2 y 35.2.] 

   3.5.2. Exigencia de calidad del Acero[footnoteRef:9]. [9:  Código Estructural, Artículo 59.] 



	ELEMENTOS ESTRUCTURALES DE HORMIGÓN ARMADO: ESPECIFICACIONES SEGÚN “CÓDIGO ESTRUCTURAL”

	Vida útil nominal del edificio: 50 Años

	Nivel de Control de la Ejecución: NORMAL

	Elemento Estructural
	Clase de Exposición
	Hormigón
	Recubrimiento nominal (mm)
	Acero

	
	
	Tipo
	Nivel de Control
	Superior
	Lateral
	Inferior
	Tipo
	Exigencia

	Cimentación
	XC2
	HA-25/B/20
	ESTADÍSTICO
	50
	70
	50
	Barras:
B 500 S
Mallas:
B 500 T
	Marcado CE

	Muros
	XC2
	HA-25/B/20
	ESTADÍSTICO
	-
	70
	-
	
	

	Pilares
	XC1
	HA-25/F/20
	ESTADÍSTICO
	-
	30
	-
	
	

	Vigas
	XC1
	HA-25/F/20
	ESTADÍSTICO
	30
	30
	-
	
	

	Forjados
	XC1
	HA-25/F/20
	ESTADÍSTICO
	30
	30
	30
	
	

	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	
	



Cuadro de características de los materiales para Estructuras de Acero. Debe contener:
   1. Vida útil nominal del edificio[footnoteRef:10]. [10:  Código Estructural, Artículo 5.1.1, y Código Estructural, Anejo 18, Artículo 2.3.] 

   2. Nivel de riesgo[footnoteRef:11]. [11:  Código Estructural, Artículo 91.2.1.] 

   3. Categoría de uso[footnoteRef:12]. [12:  Código Estructural, Artículo 91.2.2.1.] 

   4. Categoría de ejecución[footnoteRef:13]. [13:  Código Estructural, Artículo 91.2.2.2.] 

   5. Clase de ejecución[footnoteRef:14]. [14:  Código Estructural, Artículos 91.2 y 91.2.3.] 

   6.1. Elemento estructural (Soportes, jácenas, brochaeles, viguetas, chapas, etc.).
   6.2. Tipo de Acero[footnoteRef:15]. [15:  Código Estructural, Artículos 83 y 84.] 

   6.3. Medios de unión[footnoteRef:16]. [16:  Código Estructural, Artículos 85, 94.] 

   6.4. Características de los medios[footnoteRef:17]. [17:  Código Estructural, Artículo 85, y Código Estructural, Anejo 26, Artículo 4.3.] 

   6.5. Clase de exposición[footnoteRef:18]. [18:  Código Estructural, Artículo 80.] 

   6.6. Sistema de protección[footnoteRef:19]. [19:  Código Estructural, Artículo 95.] 

   6.7. Características del sistema de protección.

	ELEMENTOS ESTRUCTURALES DE ACERO: ESPECIFICACIONES SEGÚN “CÓDIGO ESTRUCTURAL”

	Vida útil nominal del edificio: 50 Años

	Nivel de riesgo: CC2
	Categoría de uso: SC1
	Categoría de Ejecución: PC1

	Clase de Ejecución: 2

	Elemento Estructural
	Tipo de Acero
	Medios de unión
	Características de los medios
	Clase de exposición
	Sistema de protección
	Características del sistema

	Soportes
	S 275 JR
	Atornillado
	5.6
	C1
	Pintura
	Doble capa

	Jácenas
	S 275 JR
	Atornillado
	5.6
	C1
	Pintura
	Doble capa

	Brochales
	S 275 JR
	Soldadura
	En ángulo
	C1
	Pintura
	Doble capa

	Viguetas
	S 275 JR
	Soldadura
	En ángulo
	C1
	Pintura
	Doble capa

	Chapas
	S 275 JR
	Atornillado
	5.6
	C3
	Galvanizado
	En fábrica

	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…



		1
